 
                                                                   	
                                                       Перечень
            работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, 
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	№ п/п
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Стоимость на 1 кв. метр  общей площади (рублей в месяц) (без НДС)

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

	 1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов (сваи), в том числе:
	по необходимости
	0,25

	1.1
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	

по необходимости
	0,06

	1.2
	при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	

по необходимости
	0,08

	1.3
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	
по необходимости
	0,11

	2
	Работы, выполняемые на свайном поле под многоквартирным домом, в том числе:
	июнь-октябрь
	0,22

	2.1
	проверка состояния свайного поля под многоквартирным домом, очистка от мусора.
	июнь-октябрь
	0,22

	3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД, в том числе:
	по необходимости
	0,39

	3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	


по необходимости
	0,16

	3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей;
	

по необходимости
	0,06

	3.3
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	
по необходимости
	0,18

	4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД, в том числе:
	
по необходимости
	0,42

	4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	по необходимости
	0,08

	4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	по необходимости
	0,08

	4.3
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по необходимости
	0,08

	4.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по необходимости
	0,18

	5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД, в том числе:
	по необходимости
	0,40

	5.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	по необходимости
	0,20

	5.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по необходимости
	0,20

	6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД, в том числе:
	по необходимости
	0,81

	6.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	по необходимости
	0,09

	6.2
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	по необходимости
	0,03

	6.3
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	по необходимости
	0,03

	6.4
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	по необходимости
	0,16

	6.5
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи и сосулек;
	по необходимости
	0,30

	6.6
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по необходимости
	0,20

	7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД, в том числе:
	по необходимости
	0,32

	7.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	по необходимости
	0,04

	7.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	по необходимости
	0,07

	7.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по необходимости
	0,22

	8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД, в том числе:
	по необходимости
	0,74

	8.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	по необходимости
	0,06

	8.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	по необходимости
	0,05

	8.3
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание;
	по необходимости
	0,21

	8.4
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по необходимости
	0,21

	8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по необходимости
	0,21

	9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД.
	по необходимости
	0,04

	9.1
	При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по необходимости
	0,04

	10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД, в том числе:
	по необходимости
	0,27

	10.1
	проверка состояния внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по необходимости
	0,27

	11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе:
	по необходимости
	0,23

	11.1
	проверка состояния основания и поверхностного слоя
	по необходимости
	0,05

	11.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по необходимости
	0,18

	12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе:
	по необходимости
	0,45

	12.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	по необходимости
	0,23

	12.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по необходимости
	0,22

	Итого по разделу I
	4,54





	II. Работы, выполняемые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме


	13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД, в том числе:
	по необходимости
	0,56

	13.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	по необходимости
	0,18

	13.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по необходимости
	0,38

	14
	Общие работы и работы, выполняемые  для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения и электрооборудования в МКД, в том числе:
	постоянно
	8,98

	14.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств  и элементов, скрытых от постоянного наблюдения;
	постоянно
	0,45

	14.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	0,55

	14.3
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов;
	постоянно
	0,99

	14.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	постоянно
	0,95

	14.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	постоянно
	0,70

	14.6
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации;
	постоянно
	0,70

	14.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
	постоянно
	0,19

	14.8
	испытания на прочность и плотность  (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	постоянно
	0,60

	14.9
	проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)
	постоянно
	1,35

	14.10
	удаление воздуха из системы отопления
	по необходимости
	0,55

	14.11
	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	постоянно
	0,60

	14.12
	Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
	постоянно
	1,35

	15
	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета
	постоянно
	                     3,96

	16
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания радио- и телевизионного коммуникационного оборудования в МКД

	по необходимости 
	                    0,40

	Итого по разделу II
	13,90




	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

	17
	

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в том числе:
   
	2,79

	17.1 
	 
 сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и   маршей, пандусов


	5 раз в неделю

	17.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

	5 раз в неделю

	17.3
	мытье окон
  
	1 раз в полугодие

	17.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	       по необходимости

	18
	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома в холодный период года, в том числе:
 5 раз в неделю
	1,84

	18.1
	сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.
	по необходимости
	0,15

	18.2
	очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)
	по необходимости
	0,15

	18.3
	очистка придомовой территории от наледи и льда, распределение противогололедных средств
	по необходимости
	0,65

	18.4
	очистка от мусора урн возле подъездов, их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на ридомовой территории;
	по необходимости
	0,65

	18.5
	борка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	по необходимости
	0,24

	19
	аботы по содержанию придомовой территории в еплый период года, в том числе:
	по необходимости
	2,49

	19.1
	одметание и уборка придомовой территории
	5 раз в неделю
	1,08

	19.2
	чистка от мусора и промывка урн, установленных возле одъездов,  и уборка контейнерных площадок, асположенных на территории общего имущества МКД
	5 раз в неделю
	0,70

	19.3
	уборка газонов
	5 раза в неделю
	0,19

	19.4
	Прочистка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и прямика
	5 раз в неделю
	0,52

	20
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности.
	постоянно
	0,25

	21
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых системах в МКД, выполнение заявок населения.
	постоянно
	0,08

	Итого по разделу III
	
7,45



	IV.Услуги по управлению (АУП), в том числе:


	22
	Административно-управленческие услуги
	    постоянно
	13,85

	22.1
	обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы;
	постоянно
	1,44

	22.2
	вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
	постоянно
	3,50

	22.3
	своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам;
	постоянно
	5,95

	22.4
	осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации;
	постоянно
	1,66

	22.5
	предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным;
	постоянно
	1,30

	23
	Услуги по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений (ЕРЦ):
	постоянно
	4,11

	23.1
	организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений;
	постоянно
	2,06

	23.2
	организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений.
	постоянно
	2,05





	Итого по разделу IV
	17,96

	Итого: содержание и ремонт МКД

	43,85
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